입  찰  공  고

『2005 대구국제섬유박람회(PREVIEW IN DAEGU)』전시장치공사 업체선정을 위하여 다음과 같이 공고함

1. 입찰건명 : 『2005 대구국제섬유박람회』전시장치공사

2. 공사범위 : 상기 전시회의 기본부스 및 부대시설 및 철거공사 일체

(상세내용은 시방서 및 내역서 참조)

3. 공사기간 : 계약체결일로부터 2005. 3. 19(토) 까지

4. 입찰일정

일 정	일 시	장 소
입찰공고	2005. 2. 18(금)	PID 홈페이지 공고
등록마감	2005. 2. 25(금), 14시	PID사무국 (섬유개발연구원 3층 대회의실)
입찰일시	2005. 2. 25(금), 15시	PID사무국 (섬유개발연구원 3층 대회의실)

5. 입찰참가자격 :  가) 및 나)항 요건충족 업체

가) 대구전시컨벤션센터 전시장치 등록업체

나) ’02년이후 단일 전시장치공사실적이 5,000만원(VAT 포함) 이상인 업체

※ 공사실적은 COEX, 서울무역전시장, 중소기업여의도종합전시장, 부산무역전시관, BEXCO, 대전무역전시관, 대구성서공단종합전시관, 창원동남공단종합전시장에서 조립식부스가 포함된 전시장치공사의 단일실적을 말함

6. 입찰방법 및 낙찰자 결정

- 예정가격 이하의 총액최저가 제시업체를 낙찰자로 결정

- 1차입찰에서 3차투찰하여 낙찰자가 없을 경우 최저가 제시업체 순으로 예정가격 범위내에서 수의시담

7. 입찰등록서류

가) 입찰참가신청서(당사소정양식) 1부.

나) 법인등기부등본 및 위임장(당사 소정양식) 각1부.

다) 대표자 인감증명서 및 사용인감계 각1부.

라) 상기 5항의 실적을 증명하는 실적증명서 및 계약서 사본 1부.

8. 입찰보증금 : 입찰서류 등록시 입찰금액의 10/100 이상의 현금 또는 당사를 피보험                  자로 하는 보증금액 이상의 보증보험증권

9. 기타사항

가) 입찰과 관련한 일정 및 장소는 협회의 사정에 의하여 변경될 수 있음

나) 상기의 자세한 사항은 대구국제섬유박람회 사무국 총괄기획팀으로 문의하시기 바람

- TEL : 053-560-6527 FAX : 053-560-6525 E-MAIL : kdhwang@previewin.com

- 담당자 : 총괄기획팀 황광동 계장

2005.  2.

(사)대구경북섬유산업협회 회장

2005 대구국제섬유박람회

장치공사 시방서

2005. 2.

제 1 장  총   칙

1절 공사개요

2절 장치공사내역

3절 일반사항

제 2 장 일반공사

1절 조립식 장치물 공사

2절 목공사 및 그래픽공사

3절 부스내부파이텍스공사

제 1 장  총  칙

1절. 공사개요

1. 공 사 명 : 2005 대구국제섬유박람회 전시장치공사

2. 장    소 : EXCO(대구전시컨벤션센터) 1, 3, 5층

3. 전시기간 : 2005. 3. 16(수) ～ 3. 18(금) / 3일간

4. 장치공사일정

가) 내부공사기간 : 2005. 3. 13 ～ 13. 15 / 3일간

나) 외부장치물 착수일 : 계약일로 부터

다) 공사(설치)완료일 : 2005. 3. 15(17:00) 까지

라) 철거완료일 : 2005. 3. 19(18:00)까지

2절. 장치공사내역

1. 기본부스(자세한 것은 붙임. 세부내역 참조)

구 분	내 역	수량	비 고
기본부스 (붙임도면 참조)	3m × 3m × 2.4 m	200개	◎부스당제공내역 -파이텍스 9m2 -조명용스포트5개 -간판:형광등2개 (상호간판 1개씩 당) -번호판(0.4×0.6/폼보드) -벽체용행거 2개 -콘센트 220v 1구 ◎업체당제공내역 -인포메이션데스크 및 의자 1조 -상담테이블 및 의자 1조 -보관함(옷장)

2. 부대시설

품 목	규 격	수 량	단 위
주최자사무실(통역지원단)	3×9×2.4m	3	개소
발급데스크	8×2×2.4m	2	개소
등록데스크	4×1×1.6m	1	개소
종합상황판	8×2.4m	1	개
상황판(층별)	3×2.4m	3	개
물품보관소	8×5×2.4m	1	개소
비즈니스센터	3×15×2.4m	3	개소
바이어라운지(휴게실)	3×15×2.4m	3	개소
사이버상담실	3×6×2.4m	1	개소
프레스센터	6×15×2.4m	1	개소

3절. 일반사항

1. 설계의 해석

본 공사는 도면과 시방서에 의하여 설계자의 지시에 따라 시공하되 불분명한 개소가 있을 시는 설계자의 해석에 따른다.

2. 시    공

본 공사는 현장조립에 앞서 공장에서 완전 제작한 후 운반하여 현장 조립하여야 한다.

3. 재료 및 색조

설계자가 지시하는 대로 재료, 색조대로 시공하여야 하며, 완성 후 현장확인을 득한 후 담당자에 납품, 시공 확인을 받아야 한다.

4. 설계변경

현장공사에 있어 필요에 따라 재료의 치수, 위치, 공법 등 경미한 변경으로 인한 공사금액 및 공사기간은 증감하지 않는다. 단, 수량이 증가하거나 감소하는 경우는 추가로 공사금액을 정산한다.

5. 일반재료

본 공사에 사용되는 모든 재료는 도면에 표기된 재료로서 시공하되 K.S.규격품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6. 견본품

설계도면에 명시된 모든 칼라, 문안 원고 등은 사전 담당자의 승인을 받은 후에 사용한다.

7. 수    속

가. 공사에 필요한 수속은 시공자 책임 하에 완료토록 한다.

나. 시공시 필요한 수속절차 및 소요비용은 시공자 부담으로 한다.

8. 공사장 관리

가. 노무자, 기타 인원의 출입감시, 풍기 및 위생단속을 철저히 한다.

나. 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 기타 안전사고 유의하며 사고 시에는 시공자가 전적으로 책임을 진다.

다. 기존 시설물의 파손 등은 시공자가 원상 복구하여야 한다.

라. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련, 현장내의 청소를 철저히 하고 전시장 관리자의 지시를 준수 시행한다.

9. 전시장치물의 사후처리

모든 공사에 투입되는 전시장치 자재는 전시회 기간이 종료된 후 지정된 기간 내 신속히 철거한다.

제 2 장 일반공사

1절. 조립식 장치물 공사

1. 조립식 장치물의 자재는 시공자측이 보유한 장치물(합판, 상호간판, 알루미늄제작)을 임대하는 조건으로 하되, 장치물은 흠집이나 찌그러진 부분이 없는 신품으로 보여지는 자재를 사용, 시공하여야 한다.

2. 조립식 장치물의 자재운반 및 설치, 철거는 시공자 책임 하에 완료토록 해야 한다.

3. 조립식 장치물의 조립공사는 도면에 의하여 조립하되 견고하게 조립되어야 하며 모든 조립식 장치물의 재료는 규격품을 사용하여야 한다.

4. 조립식 장치물의 현장조립에 있어 조립위치 및 자재수량 등에 다소 변경 또는 증감이 있다 하더라도 도급금액 및 공사기간은 증감하지 아니한다.

5. 모든 조립식 장치물은 흠집, 본드자국 등 훼손이 없는 제품을 사용하도록 한다.

※ 특기사항

- 모든 조립식 상호명 보드 색상 및 레터링 높이는 설계도면에 의거 하여 동일하게 제작할 것

- 조립부스의 사후정산시 부스당 판넬수에 따라 차등정산한다.

1부스(9개), 2부스(12개), 3부스(15개), 4부스(18개)

2절. 목공사 및 그래픽 공사

1. 재료

목재와 합판은 건조한 것으로 사용하여야 하며 구부러짐, 균열 및 기타 결점이 없고, 특히 합판은 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하며, 담당자가 인정할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

2. 쇠못은 특별한 것을 제외하고는 모두 2.5배 이상의 길이의 것을 사용하여야 한다.

3. 철재료는 한국공업 표준규격에 합격한 것을 사용하고 그 제조회사, 제품명 등에 대해 담당자의 승인을 받는다.

4. 가연성 칠 및 사용중인 칠은 전용창고, 또는 방화에 특히 유의하여 보관하여야 한다.

5. 세밀하게 도면대로 칠 또는 그래픽을 하여야 하며, 색상, 광택 등을 담당자에게 확인, 승인을 받는다.

6. 칠은 모여들기, 얼룩, 흘러내림, 주름, 거품, 솔자국 등의 결점이 생기지 않도록 균등하게 도장한다.

7. 칠은 일차 바데 도포한 후 샌드페이퍼로 연마하고 도장함을 원칙으로 한다.

3절. 파이텍스 공사

1. 부스내 파이텍스공사는 지정한 색상으로 하되 담당자의 승인을 받아야 한다.

2. 파이텍스는 방염 전장신품을 사용하여야 한다.

3. 파이텍스 색상은 동일해야 하며, 얼룩진 면이 있어서는 안 된다.

4. 공사후 전시기간 동안 파이텍스의 이음부분이 일어나지 않아야 하며 만양 일어날 경우는 즉시 보수 완료하여야 한다.

5. 파이텍스는 접착 면이 고르게 부착되어야 하며, 울거나 찌그러들면 안된다.

◇「2005 대구국제섬유박람회」기본부스A도면 ◇

▶2005 대구국제섬유박람회 장치공사 기본내역

품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 조립부스A	3×3×2.4m	200	부스
1-1)조립부스기본비품	테이블, 의자	150	업체
2) 주최자사무실(통역지원단)	3×9×2.4m	3	개소	1,3 5F
3) 발급데스크	8×2×2.4m	2	개소	1F로비
4) 등록데스크	4×1×1.6m	1	개소	1F로비
5) 종합상황판	8×2.4m	1	개	1F
6) 상황판(층별)	3×2.4m	3	개	1,3,5F
7) 물품보관소	8×5×2.4m	1	개소	1F
8) 비즈니스센터	3×15×2.4m	3	개소	1,3,5F
9) 바이어라운지(휴게실)	3×15×2.4m	3	개소	1,3,5F
10) 사이버상담실	3×6×2.4m	1	개소	3F
11) 프레스센터	6×15×2.4m	1	개소	5F
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1) 조립부스A		200	부스
- System구조	3×3m	1	부스
- Spot	100W	5	개
- 형광등	40W	2	개
- 콘센트	220V	1	개
- Booth No. 판(콤보드)	0.4×0.3m	1	개
- 상호(아크릴)		1	조
- 벽체용행거	1m	2	개
- 사각기둥	2.5m×0.2m×0.2m	2	개
- 선반	1m×0.2m×0.2m	3	개
- Pytex		9	㎡	방염
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
1-1) 조립부스기본비품		150	업체
- 안내데스크+의자		150	업체	업체당1개제공
- 상담테이블+의자3개	원형테이블	150	업체	업체당1개제공
- 보관함	1×0.75m	150	업체	업체당1개제공
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
2) 주최자사무실(통역지원단)		3	개
- system 구조(변형)	2×9×2.4m	1	식
- Sign 아크릴	3×0.3m	3	개
- 변형 아크릴	2×2.4m	2	개
- Spot	100W	18	개
- 형광등		6	개
- 콘센트	220V	1	개
- Deco Sign		6	개
- Pytex		27	㎡	방염
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
3) 발급데스크		2	개소
- system 구조(변형)	8×2×2.4m	1	식
- 합판(상판용)	1.2m×2m	3	wh
- Spot	100W	8	개
- Deco Sign		8	개
- Sign 아크릴	3×0.3m	3	개
- Cutting Sheet		8	m
- Mero		3	식
- 안내데스크+의자		8	조
- Pytex		16	㎡	방염
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
4) 등록데스크		1	개소
- system 구조(변형)	4×1×1.6m	1	식
- Deco Sign		8	개
- Sign 아크릴	3×0.3m	3	개
- Cutting Sheet		8	m
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
5) 종합상황판		1	개	1F
- system 구조변경	8×2.4m	1	식
- Sign 아크릴	1×2.5m	4	개
- sheet sign		4	조
- 형광등		8	개
- 할로겐등		8	개
- 실크인쇄		18	㎡
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
6) 상황판(층별)		3	개	1,3,5 F 입구
- system 구조(변형)	3×2.4m	1	식
- 아크릴	0.5×2.4m	2	개
- sheet sign		2	조
- 형광등		2	개
- 할로겐등		3	개
- 실크인쇄		3	㎡
- Sign 아크릴	3×0.3m	1	개
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
7) 물품보관소		1	개	1F 로비, 우측
- system 구조(변형)	8×5×2.4m	5	부스
- Spot	100W	20	개
- 형광등	40W	4	개
- 콘센트	220V	1	개
- Sign(상호)	3×0.3m	2	개
- Cutting Sheet		14	m
- system Desk	1×0.5m	6	ro
- Deco Sign		14	조
- 의자		3	개
- 선반	0.5×1m	20	개
- Pytex		40	㎡
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
8) 비즈니스센터		3	개	1,3,5F 전시장내
- system 구조(변형)	3×15×2.4m	5	부스
- Spot	100W	10	개
- 콘센트	220V	3	개
- Deco Sign		10	조
- Sign 아크릴	3×0.3m	4	개
- Cutting Sheet		10	m
- Pytex		45	㎡
- 아크릴벽체	1×2.4m	7	개	투명아크릴
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
9) 바이어라운지(휴게실)		3	개
- Pytex (22부스)		45	㎡	1,3,5F
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
10) 사이버상담실		1	개
- system 구조(변형)	3×6×2.4m	1	식
- Spot	100W	8	개
- 형광등	40W	4	개
- 콘센트	220V	2	개
- Deco Sign		4	조
- Sign 아크릴	3×0.3m	4	개
- Cutting Sheet		6	m
- Pytex		18	㎡
품 목	규 격	수 량	단 위	비 고
11) 프레스센터		1	개
- system 구조(변형)	6×15×2.4m	10	부스
- Spot	100W	24	개
- 콘센트	220V	5	개
- Deco Sign		8	조
- Sheet Sign		8	개
- 아크릴벽체	1×1.6m	15	장	투명아크릴
- Pytex		90	㎡

입찰참가신청서

입찰건명	2005 대구국제섬유박람회
입찰일시	2005. 2. 25(금) 15:00

귀사의 입찰조건 및 제반 지시사항을 준수할 것을 확약하고, 상기 입찰에 참가하고자 동 신청서를 제출합니다.

2005년 2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

인감대조필

사 용 인 감 계

귀사에서 시행하는 2005 대구국제섬유박람회 전시장치공사에 관한 입찰 및 계약에 있어 아래의 인감을 사용코자 사용인감계를 제출합니다.

사용인감

2005년  2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

위   임   장

(수  임  자)

주        소 :

주민등록번호 :

직        위 :

성        명 :

상기인을 귀사에서 시행하는 2004 대구국제섬유박람회 전시장치공사에 입찰에 따른 제반사항(입찰등록, 입찰, 계약체결 등)에 대하여 대리인으로 위임합니다.

2005년   2월   일

(위임자)

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

입찰보증금 납부서

입찰건명 : 2005 대구국제섬유박람회 전시장치공사

입찰금액 : 일금                     원정(￦                    )

보증금내역 : 현금, 은행발행 자기앞수표, 이행보증보험증권, 기타(     )

위의 금액을 입찰보증금으로 납부합니다.

2005년  2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

----------------------절------취------선----------------

입찰보증금 예치 및 환불확인서

금액 : 일금                     원정(￦                    )

보증금 내역: 현금, 은행발행 자기앞수표, 이행보증보험증권, 기타(     )

위와 같이 입찰보증금을 수납하였음을 확인합니다.

2005년  2월   일

수납인 :                (인)